**Техническо предложение за обособена позиция № 1**

|  | **Артикул; размери: дължина/ширина(дълбочина)/височина см** | **Размери на артикула, предложени от рамковия изпълнител в конкретната мини-процедура: дължина/ширина(дълбочина)/височина см** |
| --- | --- | --- |
| 1 | [ОМБ 1] Бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, с челен плот до земята, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 180/80/75 см ± 10% |   |
| 2 | [ОМБ 2] Бюро, тип маса, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 180/70/75 см ± 10% |   |
| 3 | [ОМБ 3] Бюро, плот ПДЧ мин. 18 мм, с тръбни крака, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 150/70/75 см ± 10% |   |
| 4 | [ОМБ 4] Бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 140/70/75 см ± 10% |   |
| 5 | [ОМБ 5] Бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 140/60/75 см ± 10% |   |
| 6 | [ОМБ 6] Бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 120/70/75 см ± 10% |   |
| 7 | [ОМБ 7] Бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 120/60/75 см ± 10% |   |
| 8 | [ОМБ 8] Бюро, помощно, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 100/70/75 см ± 10% |   |
| 9 | [ОМБ 9] Бюро, помощно, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 100/60/75 см ± 10% |   |
| 10 | [ОМБ10] Бюро, помощно, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 60/60/75 см ± 10% |   |
| 11 | [ОМБ11] Бюро, помощно, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 60/50/75 см ± 10% |   |
| 12 | [ОМБ12] Ъгъл за бюро, заоблен с тръбни крака, плот ПДЧ мин. 25 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 70/70/75 см ± 10% |   |
| 13 | [ОМБ13] Ъгъл за бюро, заоблен с тръбни крака, плот ПДЧ мин. 25 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 60/60/75 см ± 10% |   |
| 14 | [ОМБ14] Гардероб с 1 врата, с рафт и лост, без заключване, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 55/45/180 см ± 10% |   |
| 15 | [ОМБ15] Гардероб с 1 врата, с рафт и лост, със заключване, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 55/45/180 см ± 10% |   |
| 16 | [ОМБ16] Гардероб с 2 врати, с рафт и лост, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/50/200 см ± 10% |   |
| 17 | [ОМБ17] Гардероб с 2 врати, крило с 4 рафта и крило с лост, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/50/180 см ± 10% |   |
| 18 | [ОМБ18] Гардероб с 2 врати, с 4 рафта, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/50/180 см ± 10% |   |
| 19 | [ОМБ19] Гардероб с 3 врати, с рафт и лост, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 100/40/180 см ± 10% |   |
| 20 | [ОМБ20] Надстройка с 2 врати, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/45/60 см ± 10% |   |
| 21 | [ОМБ21] Библиотека с 3 рафта, 1/3 врата, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 40/35/175 см ± 10% |   |
| 22 | [ОМБ22] Библиотека с 4 рафта, 1/2 врати, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 70/35/160 см ± 10% |   |
| 23 | [ОМБ23] Библиотека с 5 рафта, 2/5 врати, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/40/200 см ± 10% |   |
| 24 | [ОМБ24] Библиотека с 5 рафта, отворена средна част, горна и долна част с врати, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/40/200 см ± 10% |   |
| 25 | [ОМБ25] Етажерка с 1 рафт, ПДЧ мин. 18 мм, гръб мин. ПДЧ 12 мм; размери: 70/35/80 см ± 10% |   |
| 26 | [ОМБ26] Етажерка с 2 рафта, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 70/35/90 см ± 10% |   |
| 27 | [ОМБ27] Етажерка с 3 рафта, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 70/35/120 см ± 10% |   |
| 28 | [ОМБ28] Етажерка с 4 рафта, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/40/200 см ± 10% |   |
| 29 | [ОМБ29] Етажерка с 4 рафта, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/35/175 см ± 10% |   |
| 30 | [ОМБ30] Етажерка с 4 рафта, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 70/35/160 см ± 10% |   |
| 31 | [ОМБ31] Етажерка кръгла (ротационна - 6 нива), размери; диаметър 80 см/височина 230 см ± 10% |   |
| 32 | [ОМБ32] Закачалка за дрехи за стена, 5 двойни кукички от стомана |   |
| 33 | [ОМБ33] Закачалка за дрехи, стояща, метална, със стабилна основа; размери: височина 190 см ± 10% |   |
| 34 | [ОМБ34] Катедра за конферентна зала, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 60/50/110 см ± 10% |   |
| 35 | [ОМБ35] Количка за компютър на колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 30/50/15 см ± 10% |   |
| 36 | [ОМБ36] Контейнер за бюро с 1 чекмедже и една врата, без заключване, на колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 50/45/55 см ± 10% |   |
| 37 | [ОМБ37] Контейнер за бюро с 1 чекмедже и една врата, със заключване, на колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 50/45/55 см ± 10% |   |
| 38 | [ОМБ38] Контейнер за бюро с 3 чекмеджета, без заключване, на колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 40/50/50 см ± 10% |   |
| 39 | [ОМБ39] Контейнер за бюро с 3 чекмеджета, със заключване, на колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 45/45/55 см ± 10% |   |
| 40 | [ОМБ40] Контейнер за бюро с 4 чекмеджета, без заключване, на колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 40/50/65 см ± 10% |   |
| 41 | [ОМБ41] Контейнер за бюро с 4 чекмеджета, със заключване, на колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 40/50/65 см ± 10% |   |
| 42 | [ОМБ42] Маса заседателна за 10 стола, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм; размери: 250/110/75 см ± 10% |   |
| 43 | [ОМБ43] Маса заседателна за 5 стола, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм; размери: 160/95/75 см ± 10% |   |
| 44 | [ОМБ44] Маса заседателна модулна, с кабелни канали, ПДЧ мин. 25 мм; размери: 120/60/75 см ± 10% |   |
| 45 | [ОМБ45] Маса заседателна, метални крака, плот ПДЧ мин. 25 мм; размери: 120/60/75 см ± 10% |   |
| 46 | [ОМБ46] Маса кръгла, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм; размери: диаметър 120 см/височина 75 см ± 10% |   |
| 47 | [ОМБ47] Маса посетителска (ниска), плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм; размери: 120/60/50 см ± 10% |   |
| 48 | [ОМБ48] Маса посетителска със стъклен плот; размери: 120/60/55 см ± 10% |   |
| 49 | [ОМБ49] Маса посетителска (малка), ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/60/60 см ± 10% |   |
| 50 | [ОМБ50] Маса посетителска (малка), ПДЧ мин. 18 мм; размери: 50/50/50 см ± 10% |   |
| 51 | [ОМБ51] Маса помощна, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 120/60/75 см ± 10% |   |
| 52 | [ОМБ52] Маса помощна, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 100/50/75 см ± 10% |   |
| 53 | [ОМБ53] Маса помощна, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 90/60/75 см ± 10% |   |
| 54 | [ОМБ54] Маса, ПДЧ мин. 25 мм; размери: 120/90/75 см ± 10% |   |
| 55 | [ОМБ55] Маса, ПДЧ мин. 25 мм; размери: 90/90/75 см ± 10% |   |
| 56 | [ОМБ56] Маса, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм; размери: 100/50/75 см ± 10% |   |
| 57 | [ОМБ57] Сейф с фабрични отвори за монтаж към пода и стената, заключване касова брава; външни размери: 30/34/28 см ± 10% |   |
| 58 | [ОМБ58] Стелаж голям, метал; размери: 120/50/245 см ± 10% |   |
| 59 | [ОМБ59] Стелаж малък, метал; размери: 90/30/245 см ± 10% |   |
| 60 | [ОМБ60] Стелаж със захващане за стени, метал; размери: 80/40/220 см ± 10% |   |
| 61 | [ОМБ61] Стелаж със захващане за стени, метал; размери: 120/70/30 см ± 10% |   |
| 62 | [ОМБ62] Стелаж със захващане за стени, метал; размери: 200/80/30 см ± 10% |   |
| 63 | [ОМБ63] Посетителска пейка 3 места - метал, хром; размери: 180/70/80 см ± 10% |   |
| 64 | [ОМБ64] Посетителска пейка 4 места - метал, хром; размери: 240/70/80 см ± 10% |   |
| 65 | [ОМБ65] Стол президентски, тапицерия екокожа, на колела, амортисьор, метална основа на кръстачката, пoдлaĸътници мeтaлни c ĸoжeни пaдoвe, зaĸлючвaнe нa мexaнизмa в няĸoлĸo пoзиции; товароносимост: до 160 кг |   |
| 66 | [ОМБ66] Стол директорски, тапицерия екокожа, с амортисьор, пoдлaĸътници мeтaлни c ĸoжeни пaдoвe, метална основа на кръстачката, кopигиpaнe нa виcoчинaтa нa ceдeнe, люлeeщa фyнĸция, колела; товароносимост: до 130 ĸг |   |
| 67 | [ОМБ67] Стол директорски, тапицерия естествена кожа, с амортисьор, пoдлaĸътници мeтaлни c ĸoжeни пaдoвe, метална основа на кръстачката, кopигиpaнe нa виcoчинaтa нa ceдeнe, люлeeщa фyнĸция, колела; товароносимост: до 130 ĸг |   |
| 68 | [ОМБ68] Стол директорски, тапицерия текстил, с амортисьор, пoдлaĸътници мeтaлни c ĸoжeни пaдoвe, метална основа на кръстачката, кopигиpaнe нa виcoчинaтa нa ceдeнe, люлeeщa фyнĸция, колела; товароносимост: до 130 ĸг |   |
| 69 | [ОМБ69] Стол заседателен, тапицерия екокожа, подлакътници, колела; товароносимост: до 130 ĸг |   |
| 70 | [ОМБ70] Стол заседателен, тапицерия текстил, подлакътници, колела; товароносимост: до 130 ĸг |   |
| 71 | [ОМБ71] Стол за офис, тапицерия екокожа, с аморисьор, подлакътници, регулираща облегалка, колела; товароносимост: до 120 кг |   |
| 72 | [ОМБ72] Стол за офис, тапицерия текстил, с аморисьор, подлакътници, регулираща облегалка, колела; товароносимост: до 120 кг |   |
| 73 | [ОМБ73] Стол посетителски, тапицерия екокожа, без подлакътници, метални крака; товароносимост: до 100 кг |   |
| 74 | [ОМБ74] Стол посетителски, тапицерия текстил, без подлакътници, метални крака; товароносимост: до 100 кг |   |
| 75 | [ОМБ75] Стол посетителски/конферентен, тапицерия текстил, със сгъваема масичка за писане, метални крака; товароносимост: до 100 кг |   |
| 76 | [ОМБ76] Шкаф с 2 рафта, 2 врати тип витрина, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/35/115 см ± 10% |   |
| 77 | [ОМБ77] Шкаф с 2 рафта, 2 врати плътни, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/35/115 см ± 10% |   |
| 78 | [ОМБ78] Шкаф с 3 рафта, 2 врати, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 70/35/120 см ± 10% |   |
| 79 | [ОМБ79] Шкаф с 5 рафта, 2 врати, със заключване, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/40/200 см ± 10% |   |
| 80 | [ОМБ80] Шкаф с 2 врати, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 90/40/75 см ± 10% |   |
| 81 | [ОМБ81] Шкаф картонетка за лични кадрови дела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 120/50/200 см ± 10% |   |
| 82 | [ОМБ82] Шкаф за офис техника, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 65/60/65 см ± 10% |   |
| 83 | [ОМБ83] Шкафче помощно, на колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 70/50/75 см ± 10% |   |
| 84 | [ОМБ84] Шкаф метален с 2 рафта, със заключване; размери: 90/40/130 см ± 10% |   |
| 85 | [ОМБ85] Шкаф метален с 3 рафта, със заключване; размери: 90/40/185 см ± 10% |   |
| 86 | [ОМБ86] Шкаф метален кардекс 1x3 чекмеджета, със заключване; размери: 50/45/100 см ± 10% |   |
| 87 | [ОМБ87] Шкаф метален кардекс 1x4 чекмеджета, със заключване; размери: 65/45/135 см ± 10% |   |
| 88 | [ОМБ88] Шкаф метален кардекс 2х4 чекмеджета, със заключване; размери: 80/65/130 см ± 10% |   |